**室外岗亭采购基础要求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 尺寸 |
| 1 | 岗亭 | 座 | 3 | 1.2\*1.4\*2.3(米) |
| 2 | 岗亭 | 座 | 1 | 1.5\*1.5\*2.3(米) |
| 3 | 线缆及其辅材 | 套 | 4 | 需要岗亭网络互连互通，满足联网收费功能 |
| 4 | 调试 | 项 | 1 |  |
| 5 | 东门道闸移位及安装 | 项 | 1 |  |

【岗亭内配置】

■标准配置——一套圆型节能灯、一套二三插座、一套漏电保护开关，空调专用插座，线路暗敷、结合岗亭尺寸配套办公桌椅

■加配装置——空调架.电控箱